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综合说明
招标公告

根据《中华人民共和国招投标法》等有关规定，中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司对新能源车辆监控平台租用项目进行公开招标，欢迎合格的平台供应商前来投标。

项目编号：YL-2026-JK0001

招标项目：新能源车辆监控平台租用项目

招标方式：公开招标
招标内容：中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司新能源车辆监控平台租用。
投标人应具备的资格要求
1、符合《中华人民共和国招投标法》第三章之第25条，第26条规定。
2、具备独立法人资格与独立承担民事责任的能力，拥有健全有效的管理制度及完善的安全保障体系。
投标文件递交截止时间：2026年11月3日17：00时止（上午9：00时—12：00时，下午14：00时—17：00时，节假日除外）。
发布招标文件地点：中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司采购部。（广西柳州市柳江区新兴工业园乐业路12号）
开标时间：2026年11月4日下午14：00时（暂定）。
开标地点：中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司三楼309会议室
本招标公告在柳州运力公司官网发布招标公告（网址：http://www.yunli.cn/）。
项目联系人：王乐、刘欢
联系电话：13877223810、18507720166
传真：    0772-3269261
第二章 投标人须知

1、投标人须知前附表

	项目
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	新能源车辆监控平台租用项目

	2
	招标内容（详细见第八章）
	新能源车辆监控平台租用项目招标

	3
	招标方式
	公开招标

	5
	资格要求
	详见投标须知条款2.2

	6
	资格审查
	详见投标须知条款2.2

	7
	报价方式
	根据招标内容进行报价，(含税)

	8
	投标有效期
	投标文件递交截止日期前

	9
	领取招标文件
	电子邮件形式发送

	11
	投标文件递交截止时间
	2026年11月3日17：00时截止

	12
	投标文件递交地点
	中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司三楼309会议室

	13
	投标文件份数及其他要求
	投标文件份数：一正四副；投标后，投标文件不予退还

	14
	开标时间
	2026年11月4日下午14：00时（暂定）

	15
	开标方式
	密封及无序开标

	16
	评标人员
	招标方


2、投标须知条款

2.1甲方：招标方，即中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司
乙方：投标方
2.2投标方资质符合项目要求；

1.注册资本符合项目要求，原则上投标人注册资金不低于500万元；投标人注册资金不符条件但确属优秀的，经项目实施单位和业务主管部门负责人会签后，可接受其投标；

2.满足技术、质量、资金等要求，财务状况良好、经营稳定，具有全面履约的能力；

3.供应商已取得GB/T32960-2025新版平台符合性检测证书不少于1个；

4.在“国家企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“信用中国”、“天眼查”“裁判文书网”等信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息；

5.没有被公司列入黑名单；

6.供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

费用结算

3.1支付方式：电汇结算
3.2支付进度：2026年支付项目总额百分之七十，安装调试完毕验收合格后2027年支付剩余百分之三十。

4、废标
投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。
（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

（2）投标人在报价有效期内撤回投标；

（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；

（5）投标人串通投标；

（6）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（7）按照约定无投标人盖章或无法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字或盖章的；

（8）投标人递交两份或多份内容不同的报价文件，或者在一份报价文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外；

（9）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

（10）不同投标人的投标文件相互混装的；

（11）不同投标人委托同一人投标的；

（12）投标报价内容中有重大缺项漏项的。
（13）其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。
（14）中标人不按规定签订合同；
（15）法律、法规规定的其他情况。

5、中标人瑕疵滞后发现的处理原则
无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。
6、责任保障

6.1投标人应当认真阅读招标文件，完全明了招标项目之名称、数量、质量和交付日期，完全明了投标人所应具备的资格条件。

6.2投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人合法权益。投标人不得与招标人串通投标，损害招标人利益或者他人的合法权益。
第三章 开标

甲方在规定的开标时间和规定的开标地点公开开标，并邀请所有乙方的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加，若因其他情况无法参加的需视频或电话进行答疑及澄清。投标人出席开标会议的人员应熟知所投报设备的主要性能指标和技术特点等，以便在评标过程中进行答疑和澄清。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
第四章 评标

本次评标采用技术标和商务标分级开标的模式。首先进行技术标评审，由评标专家组对所有投标方的技术标部分综合评定和打分，确定进入商务标评比资格的投标方。然后进行商务标的评标及商务标的评分，招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，进行多级报价，最终根据技术标及商务标的总得分确定各投标人排序，评分细则如下：

	得分项
	评审内容（共100分）

	技术标
	评分项目
	评分标准
	满分

	（50分）
	总体要求
	平台必须支持完成北京理工大学电动车辆国家工程实验室平台符合性检测，取得有效的GB/T32960-2025新版平台符合性报告（自合同生效之日起45天以内取得），可协助采购人完成EK测试、车辆符合性报告申报，满足新能源车辆工信部公告申报要求。
	符合标准得15分，不符合标准得0分
	15

	
	车辆管理
	初期支撑≥500台车辆接入，可平滑扩容至≥5000台车辆并发接入
	符合标准得5分，不符合标准得0分
	5

	
	新能源—电池电机
	查询车辆实时的电池相关信息，包含基本信息、单体电池电压、温度值
	符合标准得5分，不符合标准得0分
	5

	
	新能源—报表查询
	查询车辆行驶、充电、停车相关信息，并可以查看行驶的轨迹
	符合标准得5分，不符合标准得0分
	5

	
	安全管理
	展示国标19项报警及每类报警的数量，支持点击各类报警，查看细类报警详情
	符合标准得5分，不符合标准得0分
	5

	
	实验样车
	提供实验样车
	符合标准得10分；不符合标准得0分；
	10

	
	新能源免征系统
	协助平台符合性的年检测试，协助甲方新能源免征系统开通
	符合标准得5分，不符合标准得0分
	5

	商务标
（50分）
	报价
	赋分方式：
有效的投标人报价与评标基准值相同者得30分，比基准价每高2%在30分基础上减1分，减完为止，每低2%在30分基础上加1分，加满为止。
基准价计算方法：
当n（有效投标人个数，以下相同）≤5时，基准价=所有有效投标价的算术平均值；
当5＜n＜10时，基准价=所有有效投标报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值；
当n≥10时，基准价=所有有效投标报价中去掉2个最高价、1个最低价后的算术平均值。
	45

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	付款方式
	符合标准得5分，不符合标准得0分
	5


注：1、投标人综合评审得分取所有评委对该投标人计分之和的算术平均值，最终得分小数点后保留2位有效数字,分数最高者中标。

第五章 合同条款

招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 2日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，工期以中标通知书发起日期开始计算。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，招标人有权取消其中标资格。
第六章 投标文件编制

6.1投标文件由商务标部分和技术标部分组成。

6.2商务标需要的主要包括下列内容：
6.2.1报价单（附件一）

6.2.2法人代表授权书（附件二）

6.2.3投标函（附近三）

商务文件1正4副
6.3技术标需要的主要内容如下：

6.3.1新能源车辆监控平台合规性文件；

6.3.2新能源车辆监控平台功能介绍；

6.3.3产品质保期，交货期和售后服务响应时间及解决时间及措施。
6.3.4相关资质投标文件（营业执照，无行政处罚及失信记录，已取得GB/T32960-2025新版平台符合性检测证书的案例）；

技术文件1正4副
6.4投标文件密封：

①技术标书单独密封在一个包封内（正本和所有副本密封在一起，正本在最上）；

②商务标书单独密封在一个包封内（正本和所有副本密封在一起，正本在最上）；

将①、②统一放置在一个文件袋内，注意不允许将①、②封在一起。

6.5投标文件的标记：

上述①②项对应的投标文件分项应分别在封面明显处注明以下内容：

1) 项目编号、项目名称

2)技术标书、商务标书

3) 投标人名称（加盖公章）、地址、固定电话、授权人手机号

4）每一密封件在封口处注明“于    年  月   日  时  分之前不准启封”字样。

注：招标文件给定格式的按给定的格式填写，未给定格式的，由投标人自行编制，但需包含以上内容。
第七章 项目内容   
一、新能源车辆监控平台租用项目

7.1商务要求：

7.1.1按照第二章，第三条，费用结算的要求进行报价

7.2技术要求：

新能源汽车国家监测与管理平台按GB/T 32960-2016 《电动汽车远程服务与管理系统技术规范》标准执行
第八章 附件

说明：

1、投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；

2、对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；
3、附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；

4、招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；

5、所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。
附件一、报价单
报价单

	公司名称
	

	项目名称
	

	项目报价（万元）
	

	付款方式
	


公司名称（盖章）                                

法定代表人或委托代理人签字：                       

日        期： 

附件二、

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就                       现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

	附法人身份证明复印件（正反面）
附授权代理人身份证明复印件（正反面）


全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章                          
被授权人签字  
被授权人电话：   
投标人名称（公章）                       
      年   月   日
附件三、                    投标函

致：中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司：

根据贵方新能源车辆监控平台租用项目招标文件，            投标公司，法人代表人为         ，正式授权            提交纸质投标文件：商务文件和技术文件正本 1 份、副本 4 份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方自愿对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

2．投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．我方接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

4．我方同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切资料、数据或信息。

5．本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期废标日为止。

6．合同以双方最终签署的版本为准。

7．投标人承诺所提供的所有数据和资料均真实有效，如存在虚报情况，投标人愿为此承担一切法律责任，并主动退出本项目竞标。

8.投标人认可招标人有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，招标人没有义务必须接受最低报价的投标。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                             
邮编：        
电话：        传真：                   
投标人代表姓名：         职务：          
开户银行：                   
银行帐号：                   
投标人名称（盖章）: 
授权代表签字：
日期：     年      月      日
1
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