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第1部分 [bookmark: _Toc25915] 投标须知前附表

本部分是对“投标须知”正文的具体补充和修改，如有不一致，以“前附表”为准。
	[bookmark: _Toc346372875]序号
	编  列  内  容

	1.项目说明

	1.1
	项目名称：出口车高端聚脲防腐业务招标项目

	
	采购形式编号：ZBGL2026080016

	1.2
	招标内容：出口车高端聚脲防腐业务招标项目

	
	招标形式：公开招标

	1.3
	招标人名称：中国重汽集团国际有限公司 
招标人地址：山东省济南市历城区华奥路777号重汽科技大厦 
商务联系人：耿延明
电话：15153155867
邮箱：gengym@sinotruk.com
技术联系人：耿延明  
电话：15153155867
邮箱：gengym@sinotruk.com

	1.4
	资金来源：企业自筹，已落实。

	1.5
	报价：如需要，由投标人自行勘察现场，进行合理报价。投标报价含材料费、工时费、售后服务费等及可预见的风险以及其它不可预见等全部费。
报价货币：人民币（应同时报含税价和不含税价，写明税率）。
投标限价：总金额987万(人民币含税，税率13%)，单车2100元(人民币含税，税率13%)，超过投标限价无法投标。

	1.6
	投标人条件：
1.拟投标人为中国重汽集团内济南地区官方授权服务站（有效期内），注册资本500万元及以上。
2.拟投标人在生产单位（卡车、商用车、特种车）附近有停车场地，需提供相关证明文件，能够同时存放100台车以上停车场地。
3.拟投标人具有中国重汽集团内防腐业务施工经验2年及以上。
4.拟投标人能够满足国际公司要求的服务时效，单日喷涂数量15台及以上。
5.有色聚脲涂层有效防锈防腐周期达到5年（质保期5年），在无外力作用下，喷涂聚脲部位漆面无脱落、锈蚀的现象，起到耐酸耐碱防锈防腐（需满足防海水洗车腐蚀），防紫外线褪色等保护作用，同时增加底盘漆面硬度和亮度，有效防御行驶过程中细微颗粒及小石子对防护涂层及车架的破坏。
6.拟投标人应提供营业执照副本复印件（需盖章）；
7.拟投标人应提供法定代表人资格证明文件；
8.拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明；
9.拟投标人最近半年纳税正常；
10.没有被我公司列入黑名单；
11.拟投标人近三年经第三方会计师事务所审计且出具无保留意见的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，且未显示异常（如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表）；
12.拟投标人信用证明材料（征信报告）未显示异常；
13.拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；
[bookmark: OLE_LINK7]14.本项目不接受联合体投标，不接受代理商投标，拟投标人必须是最终投标单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式分包或转包给其他单位；
15.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

	2.招标文件的答疑、澄清、修改、应标及投标报名

	2.1
	发标时间：2026年8月31日；

	
	[bookmark: OLE_LINK13]发标方式：阳光采购服务平台、中国重汽官网。

	
	如果投标人对招标文件商务部分、技术部分有疑问，请各投标人在本答疑环节提出。
提交疑问时间：2026年9月6日17:00前；
提交疑问方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。
同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件2法定代表人授权委托书。

	2.2
	领取答疑、澄清和修改文件时间：2026年9月7日17:00前；
答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。

	2.3
	[bookmark: OLE_LINK14]报名方式：拟投标人根据招标人的邀请，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件15）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件第三部分投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.13准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

	
	应标截止时间：2026年9月7日17时00分00秒
注：请务必在应标截止时间前完成注册及应标操作，注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。

	3.投标文件的组成、编制及投递

	3.1
	本项目投标文件分为纸质版投标文件和电子版投标文件（电子版为纸质盖章版的扫描件），均由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。
《投标文件（资质标）》一个文件（里面是全部资质投标书），投标文件（技术标）》一个文件（里面是全部技术投标书），《投标文件（商务标）》（开标一览表）一个文件（里面是全部商务投标书），具体组成等详细要求见招标文件第三部分投标文件编制第三条。
注意不按此要求提供投标文件的，投标文件做无效标处理。

	3.2
	投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。
 纸质版投标文件的份数要求为一式三份，正本一份，副本二份，资质投标书、技术投标书及商务投标书的同类文件封装在一个包封里，包封表面按照附件13标注文件信息；共计三个包封。
如选择到场参与开标，自行携带纸质投标文件于开标前至开标地点即可。
如选择线上参与开标，纸质投标文件需在开标日前两天，邮寄到指定地址。
邮寄地址：山东省济南市历城区华奥路777号重汽科技大厦
联系人及联系方式：耿延明/15153155867

	3.3
	纸质版投标文件和电子版投标文件必须保证内容一致；如确实存在不一致的，以电子标书为准，同时要求投标人对纸版标书做出修正。

	3.4
	投标文件的装订：投标人必须将投标文件按照资质标文件1册、技术标文件1册、商务标文件1册分别进行胶装，各自不允许超过两册。
技术标书和商务标书不单独装订的，投标文件做无效标处理。

	3.5
	投标文件递交截止时间：2026年9月15日9:00:00（北京时间）
注：请务必在投标文件递交截止时间前完成投标操作，截止时间精确到秒，逾期将无法投标。请自行掌握时间，避免无法投标。

	3.6
	投标文件有效期：自开标之日起90个日历日。

	4.投标保证金及投标有效期

	4.1
	投标保证金的缴纳形式：电汇或网银

	4.2
	Ⅰ.境内投标单位缴纳投标保证金信息：
投标保证金的金额：人民币100000元
账户名称：中国重汽集团国际有限公司
开户行：兴业银行济南天桥支行
账号：3760 7010 0100 024 875
地址：山东省济南市高新区华奥路777号中国重汽科技大厦14层、15层
电话：0531-58063475
纳税人识别号：913701007326277570
投标保证金应从投标人基本账户转出至上述账户并到账，否则视为无效投标。
Ⅱ.转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金（方便后期核对退款）

	4.3
	[bookmark: _GoBack]保证金缴纳截止时间：2026年9月15日9:00:00（同投标截止时间）
供应商应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由供应商自行承担。

	4.4
	对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30个工作日内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后30个工作日内原路返还（无息）；中标方需在中标之日起十个工作日内交纳质保金（中标30%份额缴纳50万元，中标70%份额缴纳100万元；服务协议期满，最后喷涂聚脲车辆5年质保期满退回），应备注“出口车高端聚脲质保金ZBGL2026080016+公司简称”。

	5.开评标

	5.1
	开标时间：2026年9月15日9:00:00。(具体开标时间以公司审批为准，或有变动另行通知。)
开标地点：济南市历城区华奥路777号重汽科技大厦会议室。

	5.2
	评标方法：综合评标法，本次招标采用综合评标法评标，采用多轮商务谈判评审，即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照评分标准中规定的评分因素和评分细则进行综合评价、评分。
投标人得分＝商务标得分×60%+技术标得分×40%。具体详见“第二部分投标须知第六条：评标原则”。

	6.服务协议签订

	6.1
	见第二部分投标须知第七条。

	7.交货期及付款方式

	7.1
	交货期：
每批需喷涂聚脲订单经出口车辆报修通知单审批通过后2-10日内完成喷涂（按国际公司要求执行）。
如果因投标方原因不能在规定周期内交付,投标方承担相应的商务责任。

	7.2
	交货方式：高端聚脲防腐喷涂完毕（符合国际公司要求）；
交货地点：中标方施工场地。

	7.3
	质保期：车辆自喷涂高端聚脲防腐之日起5年内。

	7.4
	付款方式：电汇
    需喷涂聚脲订单经出口车辆报修通知单审批通过，服务站施工完毕后，通过服务一线通提报工单结算。

	7.5
	增值税普通发票开票信息：
账户名称：中国重汽集团国际有限公司
开户行：兴业银行济南天桥支行
账号：3760 7010 0100 024 875
地址：山东省济南市高新区华奥路777号中国重汽科技大厦14层、15层
电话：0531-58063475
纳税人识别号：913701007326277570
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[bookmark: _Toc15609]第二部分 投标须知
一、项目名称
[bookmark: OLE_LINK1]项目名称：见《投标须知前附表》。
2、 招标内容及形式
见《投标须知前附表》。
具体要求详见《技术标书》。
3、 交货及付款	
交货期、交货地点、交货方式、付款方式及比例见《投标须知前附表》第7条。
四、投标说明
1.报名方式
拟投标人根据招标人的邀请，在“阳光采购服务平台http://www.ygcgfw.com/”及“中国重汽e采通”平台同时报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册（附件15）”进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”登录系统，进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件第三部分投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.13准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功，公示期间请尽快报名。
投标保证金缴纳的时候，务必备注所投标的项目名称。
不按要求报名的，或因未提供相关信息导致后期无法退回保证金的，需投标人承担责任。
2. 投标条件
对于中国境内投标人，投标条件详见招标文件“投标须知前附表1.6”。
3.报价
3.1本次招投标为公开招标；评标流程以及规则详见本部分第六条评标原则。
投标人自行勘察现场，进行合理报价。投标报价含材料费、工时费、售后服务费等及可预见的风险以及其它不可预见等全部费。
3.2所有报价货币单位为：         元【人民币（应同时报含税价和不含税价并写明税率）】，提报单车喷涂高端聚脲价格，并注明单台轻卡喷涂价格按中标价格80%执行。
4.技术要求：
投标技术参数和总体要求按《技术标书》执行；
5.询标
凡对本次招标提出的询问，均以招标人的书面答复为准。
五、议程安排
1.发标时间
见《投标须知前附表》2.1。
2.发标方式
阳光采购服务平台、中国重汽官网。
3.答疑
见《投标须知前附表》第2条，逾期不受理。
4.投标报名
4.1投标人在报名参与本项目的同时，应提供项目投标保证金。投标保证金应在规定的时间前将投标保证金从投标人单位基本帐户转出并到账，否则按否决投标处理；未按规定提交保证金的投标人，其投标文件按否决投标处理。（保证金具体金额及缴纳截止时间见《投标须知前附表》4.2和4.3）。
4.2招标人银行账户信息如下：见《投标须知前附表》4.2。
转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金；
对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30工作日内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后30个工作日内原路返还（无息）；中标方需在中标之日起十个工作日内交纳质保金（中标30%份额缴纳50万元，中标70%份额缴纳100万元；服务协议期满，最后喷涂聚脲车辆5年质保期满退回），应备注“出口车高端聚脲质保金ZBGL2026080016+公司简称”。
4.3说明
4.3.1 投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标；
4.3.2 发生以下情况时，招标人有权没收保证金：
4.3.2.1 截至开标前3天，投标人无正当理由且未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；
4.3.2.2 投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；
4.3.2.3若为视频开标，招标过程中澄清函等资料原件未按要求提交的；
4.3.2.4自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不履行义务；
4.3.2.5供应商在响应文件中提供虚假材料的；
4.3.2.6投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；
4.3.2.7投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
4.4投标报名截止时间
报名方式：见《投标须知前附表》2.3。
报名提交资料：均为盖章电子扫描版，用“公司名称+文件名称”命名。
a) 如果是授权委托人投标，要提交营业执照副本、法人授权委托书（含法人及授权人身份信息证明、授权代表联系方式）。
b) 如果是法人参加投标，要提交营业执照副本、法人代表证明文件。
5.开标时间
见《投标须知前附表》5.1，若有变动另行通知。
6.开标方式
原则上来现场参与开标。如因特殊情况无法现场参与，需在开标前三日，通知招标人。由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。
[bookmark: _Toc33266914][bookmark: _Toc33265752][bookmark: _Toc33265653][bookmark: _Toc33267001][bookmark: _Toc33266950][bookmark: _Toc33266627][bookmark: _Toc33285487][bookmark: _Toc395116633]六、评价原则
1.评标
[bookmark: _Toc33266628][bookmark: _Toc33265654][bookmark: _Toc33266915][bookmark: _Toc33267002][bookmark: _Toc33265753][bookmark: _Toc33266951][bookmark: _Toc395116634][bookmark: _Toc33285489]评标方法：综合评标法，本次招标采用综合评标法评标，采用多轮商务谈判评审，即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照评分标准中规定的评分因素和评分细则进行综合评价、评分。
投标人得分＝商务标得分×60%+技术标得分×40%。
评标流程：
投标文件包含《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表），共计三个文件。
· 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照第三部分第三条投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.13准备资料，上传完毕后，等待审核；
· 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；
· 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；
· 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；
· 技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；技术标得分＝∑评委评价得分/评委人数×40%，技术分得分低于70分淘汰，具体技术标评分标准见附件14；
· 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；采用多轮商务谈判评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；具体商务标评分标准见附件14；
注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。
中标人确定：中标人得分＝商务标得分×60%+技术标得分×40%，原则上综合评分最高的2家投标方中标。
本项目产生两个中标人，执行各自中标价格，第一中标人喷涂份额70%，第二中标人喷涂份额30%，中标人喷涂聚脲质量、施工过程、工期等因素不符合招标人要求的，招标人有权要求其停业整顿，并降低或取消其喷涂份额。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。
七、服务协议签订
1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。
2.中标人应该与招标人签订服务协议，否则按照开标后撤回投标处理，如非重汽国际服务站中标，需与重汽国际同时签订服务站服务协议（仅用于聚脲喷涂结算）。
3.中标人应当按照服务协议约定及投标文件履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除服务协议。
4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；
5.服务协议以双方最终签署的版本为准。
八、废标及终止招标
1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为无效，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。
（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；
（2）投标人在报价有效期内撤回投标；
（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；
（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；
（5）投标人串通投标；
（6）投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；
（7）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
（8）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
（9）有效投标不足三家；
（10）未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；
（11）未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；
（12）不同投标人的投标文件异常一致；
（13）投标报价呈规律性差异的；
（14）投标人报价均超过投标限价的；
（15）法律、法规规定的其他情况。
2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。
（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK25]（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）招标人认为其他应终止招标的情形。
投标人承诺同意由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失；
3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。
九、本次招标最终解释权归中国重汽集团国际有限公司。
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[bookmark: _Toc22879]第三部分 投标文件编制
一、投标文件的编制
1.投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。
2.投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。
3.除投标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。
二、投标文件资料
1.投标人所投标项目详细技术资料清单，在标书中列示说明；
2.投标人完整的技术、施工与质保服务实施方案，在标书中列示说明，包含但不限于以下内容：
A、有色聚脲涂层有效防锈防腐周期达到5年（质保期5年），在无外力作用下，喷涂聚脲部位漆面无脱落、锈蚀的现象，起到耐酸耐碱防锈防腐（需满足防海水洗车腐蚀），防紫外线褪色等保护作用，同时增加底盘漆面硬度和亮度，有效防御行驶过程中细微颗粒及小石子对防护涂层及车架的破坏。
B、针对本项目的技术服务团队情况（人员数量、姓名、电话、专业资质等）。
3.投标人其他需说明内容可在投标文件中列示说明。
三、投标文件的组成
本项目投标文件分为纸质版投标文件和电子版投标文件，均由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。
投标文件的份数要求及投递方式，见《投标须知前附表》第3条。
详见附件格式1—13，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。
1.《投标文件（资质标）》包括：
1.1营业执照副本复印件（需加盖公章）；
1.2投标函（附件1）；
1.3法定代表人授权书（附件2）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上社保缴纳证明；
1.4填写投标人基本情况及资产情况汇总表（附件3）；
1.5近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规行为的声明；
1.6投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明；
1.7企业对外担保说明（写投标人对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；
1.8企业信用证明材料（征信报告）；
1.9企业最近半年的完税证明、年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，
需加盖公章）；
1.10保密承诺函（附件4）；
1.112023年1月1日至今，企业近3年同类项目业绩证明；
1.12产品的检测、检验报告复印件（如有，需权威部门出具）；
1.13投标人近三年经第三方会计师事务所审计且出具无保留意见的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，且未显示异常（如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表）；
1.14招标文件要求的其它必要资格文件；
1.15投标方认为对其投标有利的其他资料；
1.16投标保证金缴纳凭证。
[bookmark: _Toc212369515]2.《投标文件（技术标）》：
2.1技术规格偏离表（附件5），必须先进行两列要求一一对照，不允许直接写无偏离；
2.2提供2023年1月1日以来同类项目业绩（附件6，用户名单、联系方式）。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全。
2.3施工期及保证措施；
2.4技术服务和售后服务内容及措施；
2.5施工进度及计划；
[bookmark: _Toc536542319]2.6投标产品技术支持材料；
2.7质量承诺函（附件7）；
2.8投标人需提交的其它资料。
3.《投标文件（商务标）》（开标一览表）：
3.1开标一览表（附件8）；
3.2投标报价明细表（附件9），【分项报价中需明确：规格型号、材质、数量、品牌、价格等信息，注明是否包含工时费等其他费用】；
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]3.3商务条款偏离表（附件10）； 
3.4投标人承诺（附件11）；
3.5服务承诺函（附件12）；
3.6按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件。
原则上，分项报价中需明确：规格型号、材质、数量、品牌、价格等信息，注明是否包含工时费等其他费用；以上信息供价值工程部核价使用。
注：招标文件给定格式的按给定的格式填写，未给定格式的，由投标方自行编制，但需包含以上内容。
四、投标文件格式
详见第六部分投标文件附件格式1—13，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。

[bookmark: _Toc9849]第四部分 技术标书

出口车高端聚脲防腐业务招标项目 




技
术
标
书



                              
                           
                      

招 标 人：中国重汽集团国际有限公司
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一、概述
车辆在高温、高湿、高盐环境的摩洛哥、阿联酋、香港、台湾、澳大利亚等防腐要求较高的国家和地区运行，喷涂聚脲后漆膜厚度、硬度、耐磨度、成分等性能能够满足当地防腐需求。
二、涂层性能指标
	序号
	项   目
	性能指标
	检 验 标 准

	1
	干膜厚度
	≥40μm
	膜厚仪检测

	2
	漆膜外观
	无缺漆、露底、遮盖不良、起泡、脱落、生锈、裂纹、针孔等涂层缺陷，允许轻微的流痕和颗粒。
	目测

	3
	色差
	与标准色板对比，目视无明显色
差，或者△E≤1.0(45°)
	GB/T 9761

	4
	光泽（60°）
	≥85%
	GB/T 9754-2007

	5
	干燥时间
	表干，h
	0.5
	GB/T 1728-1979

	
	
	实干，h
	24
	GB/T 1728-1979

	6
	划格附着力，级
	≤1级
	GB/T 9286-1998

	7
	柔韧性，mm
	≤3mm
	GB/T 1731-1993

	8
	耐冲击性，cm
	≥40cm
	GB/T1732-1993

	9
	铅笔硬度
	≥2H
	GB/T 6739-2006

	10
	耐水性，168h
	经规定试验时间后，取出水洗。漆膜不起泡，不起皱，不脱落，不允许变色，允许很轻微失光，机械性能不降低。
	按GB/T 1733的规定，测试温度为（40±1）℃。

	11
	耐酸性，24h
	经规定试验时间后，取出水洗。漆膜不起泡，不起皱，不脱落，不允许变色，允许很轻微失光，机械性能不降低。
	按GB/T 9274之甲法（浸泡法），测试液为0.05moL/L的H2SO4，温度为（23±1）℃。

	12
	耐碱性，4h
	经规定试验时间后，取出水洗。漆膜不起泡，不起皱，不脱落，不允许变色，允许很轻微失光，机械性能不降低。
	按GB/T 9274之甲法（浸泡法），测试液为0.1moL/L的NaOH，温度为（55±1）℃。

	13
	耐柴油，24h
	经规定试验时间后，取出水洗。漆膜不起泡，不起皱，不脱落，允许轻微变色和轻微软化，机械性能不降低。
	按GB/T 9274之甲法（浸泡法），测试液为0号柴油，温度为（23±1）℃。

	14
	耐机油，48h
	经规定试验时间后，取出水洗。漆膜不起泡，不起皱，不脱落，允许轻微变色和轻微软化，机械性能不降低。
	按GB/T 9274之甲法（浸泡法），测试液为15W-40柴油机油，温度为（80±1）℃。

	15
	耐盐雾腐蚀性，1000h
	经规定试验时间后，测试样件，无起泡及脱落，划叉处单侧扩蚀宽度≤2mm，起泡等级≤2（S2），生锈等级≤2（S2），不允许其它类型的腐蚀。
	按GB/T 1771中规定进行测定，评定参照GB/T 1766。

	16
	耐湿热，720h
	综合评定1级
	GB/T 1740-2007  

	17
	耐温变性
	10个循环，涂层无开裂、脱落等，附着力(0~1)级

	按 （80±1）℃/6小时 + （-40±1）℃/4小时为一个循环进行测定。

	18
	人工加速老化（氙灯）
	1000h，涂层外观均匀，无开裂、生锈等，△E≤3.0(45°),水洗后保光率≥70%,附着力(0~1)级
	GB/T 1865


三、检验板材
	[bookmark: _Toc59868997][bookmark: _Toc59868185]序号
	[bookmark: _Toc59868186][bookmark: _Toc59868998]检验板材
	规格，mm
	[bookmark: _Toc59868187][bookmark: _Toc59868999]适用检验项目

	1
	符合GB/T 2520的MR T-2.5马口铁板
	120×60×（0.2-0.3）
	柔韧性、冲击强度

	2
	符合GB/T 5213的DC04-FB-D冷轧钢板
	150×70×（0.8-1.5）
	其余项目



四、底材处理
1、在底面合一电泳漆、面漆及粉末涂层，镀锌、达克罗镀层以及其他镀层经打磨可直接进行喷涂；
2、对无底涂基材，采用喷射或手动（机械）打磨方式进行全面清理，使表面清洁度达到GB/T8923.1中规定的喷射处理Sa2½ 级或手动和动力工具清理St3级。
五、施工过程要求
1、车架表面灰尘及杂物清理干净，因车架喷过清漆表面光滑，需全面进行打磨增加附着力，不能打磨露底；
2、铝合金油箱、消音器、铭牌、线束、保险杠、前面板等非金属件及驾驶室不喷涂聚脲，做好防护，以免落上漆雾，虚漆后续及时擦净；后尾灯、挡泥板，备胎等有碍喷涂的配件拆卸下来喷涂；
3、施工现场要求通风良好，涂料施工应具有专用喷涂设备，稳定高压气源，保持空气流通，同时应配备干粉式储压灭火器；
4、施工环境温度要求：10-30℃。湿度要求：10-70%；
5、施工人员、施工设备和工件做好静电防护措施；
6、废液收集后统一按照有机溶剂处理方式处理；
7、施工完毕，将防护设施及拆卸的配件恢复原状。
六、防腐要求
1、在无外力作用下，喷涂聚脲部位漆面无脱落、锈蚀的现象，有效防锈防腐周期达到5年（质保期5年）。
2、喷涂位置包括：车架总成、车桥、传动轴、钢板弹簧、电瓶箱、鞍座、储气筒及其附属支架（驾驶室、发动机、变速箱、钢圈、铝合金油箱、铝合金储气筒、消音器除外）
3、具有耐酸耐碱防锈防腐，防紫外线褪色等保护作用，漆面颜色：底盘灰或黑色。
4、增加底盘漆面硬度和亮度，有效防御行驶过程中细微颗粒及小石子对防护涂层及车架的破坏，漆面硬度：2H及以上，漆面厚度：40μm及以上。


第5部分 服务协议
	服务协议

	签订地点：山东省济南市                             合同编号：

	供方：

	需方：中国重汽集团国际有限公司

	第一条：名称、数量

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
（不含税） 
	增值税税率 
	税额
	金额
（含税）
	制造商
	备注

	1
	车辆高端聚脲防腐
	出口车高端有色聚脲喷涂
	台
	1
	
	13%
	
	
	
	以实际喷涂数量为准

	合同含税金额人民币（大写）：

	第二条：合同金额是指单台车辆高端有色聚脲喷涂价格，包含材料费及工时费，预计合同期内可喷涂    台，以实际喷涂数量为准。单台轻卡喷涂价格按中标价格80%执行。

	第三条：每批需喷涂聚脲订单经出口车辆报修通知单审批通过后2-10日内完成喷涂（按需方要求执行）。

	第四条：供方承诺喷涂的高端有色聚脲质量保证期为验收合格后  5  年。

	第五条：需喷涂聚脲订单经出口车辆报修通知单审批通过，服务站施工完毕后，通过服务一线通提报工单结算。供方开具增值税普通发票，因发票违规给需方造成的增值税、所得税等损失，由供方承担相关责任。

	第六条：供方须对其所喷涂高端有色聚脲质量负责，有色聚脲涂层有效防锈防腐周期达到5年，在无外力作用下，喷涂聚脲部位漆面无脱落、锈蚀的现象，起到耐酸耐碱防锈防腐（需满足防海水洗车腐蚀），防紫外线褪色等保护作用，同时增加底盘漆面硬度和亮度，有效防御行驶过程中细微颗粒及小石子对防护涂层及车架的破坏。喷涂品质变化及其它损失，全部由供方承担。

	第七条：验收提出异议的期限：需方在验收中如发现与本合同规定条件不符，有权提出异议和处理意见；供方对需方提出的异议，应在7个工作日内提出书面答复。

	第八条：供方所喷涂高端有色聚脲的质量、规格型号、技术标准、产品技术性能必须符合国家行业标准以及相关的环保、能源等方面的法律法规要求和标准及招标文件的技术要求。

	第九条：供方承诺对需方提供的技术资料等信息进行保密，并保证供应给需方的所有产品、材料侵害任何第三人的知识产权或其他权利或发生仅由供方原因造成的质量问题而给需方所造成的实际损失由供方承担负责。

	第十条：供方需向需方交纳50万元质保金，服务协议期满，最后喷涂车辆5年质保期满退回供方，供方喷涂聚脲质量、施工过程、工期等因素不符合需方要求的，需方有权要求其停业整顿，并降低或取消其喷涂份额；供方在收到需方发出的索赔费用、考核扣款等通知后15日内应给予书面的答复。

	第十一条：本合同在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成时，双方一致同意在需方所在地人民法院诉讼解决。

	第十二条：本合同自签字盖章之日起生效，未尽事宜可另行约定。

	第十三条：本合同一式四份，双方各执两份。


	供方（章）：                                                                                                                                                                 
	需方（章）：中国重汽集团国际有限公司

	地址：
	地址：山东省济南市高新区华奥路777号中国重汽科技大厦14层、15层

	委托代理人：
	委托代表人：           

	开户银行：
	开户银行：兴业银行济南天桥支行

	账    号：
	账    号：376070100100024875

	税    号： 
	税    号：913701007326277570

	电    话： 
	电    话：0531-58063475



注：服务协议以最终签署版为准。
[bookmark: _Toc29691]第六部分 投标文件附件

说明：
1.投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；
2.对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；
3.附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；
4.招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；
5.所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。
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[bookmark: _Toc639004][bookmark: _Toc212369550][bookmark: _Toc353881012][bookmark: _Toc25811]附件1 投标函
致：中国重汽集团国际有限公司：
根据贵方出口车高端聚脲防腐业务招标公告，            投标公司，法人代表人为         ，正式授权            提交纸质投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件正本一份；电子版投标文件一份（电子版为纸质盖章版的扫描件或加盖电子章）。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自开标日起 90个日历日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                             
邮编：        
电话：        传真：                   
投标人代表姓名：         职务：          
开户银行：                   
银行帐号：                   
投标人名称（盖章）: 
授权代表签字：
日期：     年      月      日







附件2 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就出口车高端聚脲防腐业务招标项目（ZBGL2026080016）现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
全权代表无转委权。特此委托。
	附法人身份证明复印件（正反面）
附授权代理人身份证明复印件（正反面）


全权代表姓名：            性别：          年龄：
单位：                    部门：          职务：
法定代表人签字或盖章                          
被授权人签字：  
被授权人电话：                （须为移动电话）    
投标人名称（公章）                       
      年   月   日


附件3 投标人基本情况及资产情况汇总表
表 1 投标人基本情况表
	企业名称 
	
	联系人 
	

	企业地址 
	
	联系人电话 
	

	企业性质 
	
	注册时间 
	

	企业法人代表  
	
	企业资质
	

	品牌区分 
	 自产 总代理 代理  经销 

	品牌名称 
	
	质量 
体系
	/

	单位概况

	参保职工总人数
	
	工程技术人员
	
	生产、销售人员
	

	企业优势、关键产品特点
	

	企业行业水平及行业口碑
	

	公司现有主要研发、 实验、生产设备
	

	近三或五年企业类似业绩及履约情况
	

	售后服务及质量
	

	对本项目在设计、制造、进度、财务等方面采取的组织措施和相关人员简介
	




表 2 资产情况汇总表

	                   公司资产情况汇总表

	注册资金（万元）
	

	实收资金（万元）
	

	年度资产情况
	2023年
	2024年
	2025年

	流动资产（万元）
	
	
	

	非流动资产（万元）
	
	
	

	营业收入（万元）
	
	
	

	年底资产总值（万元）
	
	
	

	年底负债总值（万元）
	
	
	

	资产负债率（  %）
	
	
	

	净利润（万元）
	
	
	

	未分配利润（万元）
	
	
	

	营运资金
	
	
	

	（本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入
	
	
	


投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
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附件4 保密承诺函

项目名称：出口车高端聚脲防腐业务招标项目
中国重汽集团国际有限公司：
我代表（投标人名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：
    无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、汽车产品数模、数据、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。                                                                 
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
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附件5 技术规格偏离表

项目名称：出口车高端聚脲防腐业务招标项目                                                           
	序号
	招标要求
	响应规格
	是否偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日
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附件6 同类项目业绩一览表
项目名称：出口车高端聚脲防腐业务招标项目                                                             
	序号
	合作单位
	项目名称（注明时间）
	联系人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：提供中国重汽集团内同类项目业绩（附件6，用户名单、联系方式）。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全。
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日


附件7 质量承诺函
                                               
项目名称: 出口车高端聚脲防腐业务招标项目
中国重汽集团国际有限公司：
我代表(投标人名称)为保证中标项目的质量特作如下承诺：
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                           
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
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附件8 开标一览表
《开标一览表》单独封存，以备唱标使用
项目名称：出口车高端聚脲防腐业务招标项目                                                        
	序号
	货物名称
	数量
	投标总价（元）
	质保期
	施工完成响应
时间
	付款方式及比例如何响应
	付款方式及比例是否偏离

	1
	出口车高端聚脲防腐业务招标项目
	单台
	不含税价：
含税价格：
税率：
	
	
	
	

	投标总价（元，含税）大写
	


注：
1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。
2.此表在投递标书时请单独密封两份。
3.需写明含税价、不含税价格、税率。
4.投标总价大写为必填项，如发生大小写不一致，以大写为准。
5.投标总价包括全部材料费、工时费等所有费用的总和，按单台喷涂高端聚脲防腐计算。
6.单台轻卡喷涂价格按中标价格80%执行。
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日



附件9 分项报价表
	项目价格分解表

	序号
	大类
	名称
	规格型号/维修内容
	品牌
	单位（kg）
	数量
	单价（元）未税
	合计

	
	
材料/备件
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	

	总人数
	
	生产节拍
	
	总工时
	
	生产线平衡
	

	工序名称
	设备型号、名称
	设备数量
	定员
	辅助时间
	基本时间min
	工序工时min
	工序节拍min/件
	工时费用（元/小时）
	单车费用

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	

	未税总计：
	 

	税费
	
	税率  %
	税费
	 

	总计
	
	合计含税总价（大写）：
	含税费用
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附件10 商务条款偏离表

	项目
	招标文件要求
	响应规格
	是否偏离
（提供说明）

	质保期
	
	
	

	交货时间及地点
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

















	备品备件及耗材等要求
	
	
	


投标人名称：                   授权代表签字：            日期：
注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。
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附件11 投标人承诺

项目名称：出口车高端聚脲防腐业务招标项目
日期：    年   月   日


	投标人承诺：
我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。





投标人名称 (盖章)：                法定代表人或授权代表(签字)：
30

附件12 服务承诺函

项目名称：出口车高端聚脲防腐业务招标项目 
中国重汽集团国际有限公司：
我代表（投标人名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日




附件13 投标文件封面及封口格式
封面格式：
	
技术/资质/商务文件

（1正本）


项目名称：出口车高端聚脲防腐业务招标项目 
投标人名称（公章）：
地址：
授权代表电话：
传真：




投标人名称：                   授权代表签字：                  日期：
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附件14标评分标准
技术标评审表（100分）
	评价类型
	序号
	内容
	标准分
	评分标准

	技术100分
	1
	技术方案
	20
	所报项目的技术方案先进，施工工艺先进，性能可靠，技术参数符合或优于招标文件要求，视情况优得20分，良11-19分，一般1-10分。

	
	2
	施工周期
	20
	响应服务时效基本要求，有详细可行的行动计划能保证施工进度，施工方案合理、完善、切实可行能确保安全；能满足国际公司交货期者视情况得15-20分；剩余投标方得1-14分。

	
	3
	类似业绩
	10
	在中国重汽集团内有同类防腐业务合作项目，每提供一个项目证明得2分，最高得10分。

	
	4
	质量保障
	20
	具有良好的质量管理体系和完备的检测体系，保证提供的产品质量、性能稳定可靠。根据提供的证明资料进行综合评审，优得20分，良得11-19分，一般得1-10分。

	
	5
	质保期和售后服务
	30
	根据投标文件中提供的质量保证措施、售后服务方案等的响应情况进行综合评审，优得21-30分，良得11-20分，一般得1-10分。


评标方法
a、评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。
b、评标过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评标，有关情况处理意见待招标工作小组确认后，再行评定。
c、技术分得分低于70分淘汰。





商务标评审表（100分）




	评标因素
	总分
	评审内容
	评分标准

	价格因素
	100
	投标报价
	1、满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（标准分），其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100。

	
	
	
	2、得分值小数点后保留二位，第三位四舍五入。
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附件15 SRM非生产供应商注册操作手册
浏览器中输入地址;
https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
1.下载《供应商用户手册》
[image: IMG_257] 
一、首次注册
1.点击立即注册
[image: IMG_258] 
2.填写手机号码（没有注册过的）
[image: IMG_259] 
3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册
[image: IMG_260] 
4.点击新增
[image: IMG_261] 
5. 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批
[image: IMG_262] 
 
 
二、维护近三年财务指标
1.供应商使用业务账号登录系统后，通过菜单路径：供应商中心→供应商变更→供应商财务数据变更管理，点击【发起变更】按钮，进入供应商财务数据变更填写界面。

[image: IMG_263]

注：
1.“项目名称”和“采购形式编号”见投标须知前附表1.1。
附件16 SRM系统供应商用户手册
系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/
用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）
初始密码为scm@2022或@2023
1.供应商应标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标
点击应标，上传文件之后点击提交。
[image: IMG_264] 
 
2.供应商投标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标
[image: IMG_265] 
点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。
注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。
[image: IMG_266] 
3.供应商技术标澄清函
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函
点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。
开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑[image: IMG_267]
4.供应商报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价
点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。
5.供应商澄清报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价
招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。
[image: IMG_268] 
6.供应商查看中标通知
路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目
点击查看进入查看中标项目详情
[image: IMG_269] 
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