编号：CGZX2023040117

**中国重汽集团济南卡车股份有限公司**

**工具工装部盐浴炉维修项目**

编制：高宝庆

校对：于帅

审核：朱兆祥

批准：赵福朋

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

二〇二三年四月

1. **项目介绍**

**一、项目概况**

（一）项目名称：卡车公司工具工装部盐浴炉维修项目

（二）地点：济南卡车股份有限公司党家庄工业园区

（三）、工作制度：全年工作 300 天、 双 班制、

（四）、使用环境：钢结构厂房内部

1）海拔高度：1000m以下；2）环境温度-6--+45℃，最大日温差：25℃；

3）年平均湿度：59% 4）地震裂度：七度

5）使用地点：室内

6）电源：符合中国制式，供电电压：380V±15%，供电频率50HZ±2%

1. **项目内容及要求**
2. 招标方式：公开招标
3. 项目内容：工具工装加工部热处理现场分部目前唯一的工装单件淬火设备——盐浴炉RJP/100设备（资产编号：077300-001929）已使用6年，现炉膛已部分坍塌，盐浴炉加热后存在漏液的现象，继续使用存在极大的安全隐患，且主电极基本消耗殆尽，已无法使用。已严重制约车身焊装线改造项目进度，为保障安全生产申请外委厂家进行维修。更换炉体、炉体内衬钢包、高铝砖、纤维毯等，对盐浴炉进行耐火砖砌筑，填充保温毯，安装新的炉体。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资产编号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 原生产厂家 | 备注 |
| 1 | 077300-001929 | 盐浴炉 | RJP/100 | 台 | 1 | 济南长清工业电炉厂 | 包工包料 |

（四）招标方统一安排时间看现场。

**第二章 投标人须知**

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 本项目招标人为中国重汽集团济南卡车股份有限公司，以下简称“招标人” |
| 2 | 投标文件的式样和签署 | **招标方式为电子化线上及现场投标，投标方先进入中国重汽e采通进行登录，线上投标文件分为四个部分（扫描PDF版需加盖公司红章），即资质文件、技术标、商务标、三年财务报名各一份。****投标文件编制目录及逐页编码，扫描为PDF版需加盖公司红章和电子版（开标后发给招标人）** |
| 3 | 报价 | 1）投标人应根据技术需求书，在投标文件中提供其满足技术要求的产品的介绍、报价（格式见附件）2）投标人应根据招标书中的要求，提供细化的分项报价表，具体格式见附件。 |
| 4 | 投标保证金及标书费用 | 投标人应提交人民**伍仟元**投标保证金，待我公司招标结果审批流程通过后退还投标单位的保证金。电子回单请注明：动能部--卡车公司盐浴炉维修项目投标保证金 |
| 5 | 投标保证金形式 | 1. 交付形式：电汇。（投标方需要在开标前，将投标保证金汇入指定账户，并截图发给招标联系人，否则视为无效报名）
2. 账户信息：

名称：中国重汽集团济南卡车股份有限公司制造事业部帐号：7372610182600049070开户行：中信银行济南舜耕支行3)发生以下情况时，有权没收保证金：①截至开标前3天，供应商无正当理由、未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；②供应商递送文件后，无正当理由放弃投标的；③自中标（成交）通知书发出之日起30日内，中标（成交）供应商无正当理由不签订合同的；④投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；⑤供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。 |
| 6 | 招标书发送方式及投标有效期 | 招标书以电子化方式，发送到中国重汽e采通。投标人在有效时间内进行应标。在截止时间内应标有效，过期无效。 |
| 7 | 递交投标文件截止时间 | 1）投标人在应标截止时间前完成资质文件、技术标、商务标、三年财务报表的填报，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。2）联系人：高宝庆 13505404840 4）联系电话：0531-58067665  |
| 8 | 开标方式和时间 | 1）开标方式：线上开标2）应标时间：2023年 4月 21日9:00时--2023年4月29日9:00时3）投标时间：2023年4月29日9:00时--2023年5月7日9:00时4）开标时间：2023年5月9日9:00时(初定）5）在技术标和商务标价格再次澄清时间节点控制在20分钟内。 |
| 9 | 如发现下列情况之一的，其投标文件将可能被拒绝 | 1）不满足招标文件对合格投标人的基本资质要求的；2）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的；3）投标人在投标文件中提供的工程施工及/或服务关键条款不能实质性满足招标文件要求或不能提供实质性满足证明的；4）资格证明文件不全、失效或不符合招标文件要求的；5）投标文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的；6）投标文件或投标有效期不足的；7）投标文件中提供虚假或失实资料的；8）投标人的投标报价严重高于招标人及其同属二级公司2008年1月1日以来同种工程项目的价格的；9）未按照招标文件规定的方式领取招标文件并按要求递交投标文件的；10）评标领导小组认为不能实质上满足招标文件其它要求的。 |
| 10 | 评标 | 1. 评标专家小组成员由招标人所属人力资源部针对本次项目从专家库中随机抽取的项目评标专家。
2. 定标准则

①合同将授予其投标符合招标文件要求，并能圆满地履行合同的、对招标方最为有利的投标方。（综合考虑报价、响应标书情况、设计方案的可实施性及先进性、前期是否合作过、是否存在质量缺陷、是否与国内外其它知名企业供过类似合作、施工进度及保证措施、安全环保、文明施工、售后服务等方面。）②**最低报价不是被授予合同的保证**，招标方有接受和拒绝所有投标方的权利，并对所有采取的行为不作任何解释。③招标方授予合同时有变更数量的权利。④招标文件、中标方的投标文件及澄清文件等，均作为签订合同的依据。 |
| 11 | 废标及终止招标 | 1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；（2）投标人在报价有效期内撤回投标；（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；（5）投标人串通投标；（6）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；（7）中标人不按规定签订合同；（8）法律、法规规定的其他情况。2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的。（2）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的 （3）因重大变故，采购任务取消的。（4）有效参与投标的单位不足三家以上的。（5）招标人认为其他应终止招标的情形。 |
| 12 | 中标人瑕疵滞后发现的处理原则 | 无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。 |

**线上招标流程说明**

线上开标，投标厂家应提前登录中国重汽e采通进行注册备案，备案成功后在中国重汽e采通查看标书文件，不开通e采通开将无法进行招投标。招标应配备电脑（笔记本）进行流程操作，注意应标、投标、开标、再次报价时间开始、截止节点，如错过时间节点将无法进行招投标流程节点的操作。进入商务标后按招标方要求在重汽e采通进行价格报价和逐轮报价，商务标中还需提供开标一览表（价格分解表）。招标完成后以上所提供的所有材料投标方将纸制版（加盖红章）及电子标书（U盘）、及线上招标的所有的澄清资料送到招标人处，进行备案。

**第三章 资质文件规范**

一、基本要求

1、公司注册资本不少于100万元（人民币）；

2、具有相关热处理设备维修能力及相关工作经历和成功的类似工程案例；

3、在社会上和重汽集团内的其它招标过程中没有不良行为记录 ；无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为和行政处罚记录；

4、公司财务良好，经营稳定，有全面履约的能力；供方之间有良好的竞争关系；

5、投标单位应具有良好的商业信誉，没有被处于责令停产、财产被冻结、接管、破产、且财务状况良好。投标单位未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台列入失信被执行人名单。

6、投标方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

7、应签订“安全协议书”明确双方安全责任与义务；严禁拍照；

8、维修队伍中主要作业人员必须具有合规的特种设备作业人员证，主要负责人应持有特种设备安全管理人员证；危险作业（登高、动火、临时线等）应经审批后实施。

二、投标人应按资质文件格式要求组成投标资质文件（对以下所要求的投标文件如有任何一项未实质性响应，将可能导致其投标文件被拒绝）。

投标资质文件：

a)经年检合格的企业法人营业执照副本扫描件。

b)法定代表人授权书及身份证复印件（须提供原件并加盖公章，格式见附件3）、被授权人身份证复印件（复印件需加盖公章），如现场招标请携带被授权人身份证原件，需现场查验。

c)企业资质等级证书及与项目有关资质证明（如有，请提供）

 e)安全资格证（如有，请提供），维修施工人员的相关证明材料及操作证。

d)加盖公章的投标保证金银行回执单

f)提供与本次招标相同类似业绩表（附件6-3/3 ）及合同文本（扫描版）

g)提供投标人基本付款信息。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **供应商名称（必填）** | **简称（取前四个字）** | **法人类型** | **法人名字** | **成立日期（XXXX.XX.XX/必填）** | **注册资本(万元/必填)** | **邮政编码（必填）** | **地址 （必填）** | **联系电话** | **联系人** | **统一社会信用代码（必填）** | **银行编号（必填）** | **银行名称（必填）** | **银行账户（必填）** | **银行账户是否开通接收商业承兑** | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、提供的以上客商信息，请确保真实正确；2、客商的银行信息(银行编号、银行名称、银行账户），请务必提供一个既能接收银行承兑汇票，又能接收商业承兑汇票和电汇的银行信息。3、如对方在重汽有多个账号，请提前告知工作人员，否则招标完成后，将无法退回保证金和项目付款，后果自负。 |  |  |

三、投标人应按资质文件格式要求提供近三年财务报表（另需要单独提供）

 1、近三年财务状况表,加盖公章。（附件6）

 2、近三年的审计报告。

以上内容合定扫描到资质文件当中。投标人提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其投标文件被拒绝。

**第四章 技术文件规范**

1. 技术内容

（一）基本要求

1、投标方所供项目标的，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求；

2、投标方应对委托方提出的各项技术要求同意进行技术（担保）承诺，并保证委托方不因此受到任何侵权指控和实际损失；

3、投标方应保证所供服务或技术的先进性、可靠性、经济性和实用性；

 4、本工程严禁转包行为，如发现转包行为，招标人可终止合同，投标方将承担一切损失及相关法律责任。

 5、严格限制分包。中标后不准分包，否则招标人可终止合同，投标方将承担一切损失及相关法律责任。

6、投标方可根据自己的需要，对项目现场和周边环境进行现场考察，以获取与本维修项目投标有关所有资料。招标人将指定专人负责引导介绍工作，考察现场的费用由投标方自己承担；勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标方自己负责。

 7、投标技术文件至少应对招标设备（或材料）的“技术偏离”，做出有无说明，若有，应予以详细填写和说明（附件5)。

1. 技术标准:

GB50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

DB37/T1933-2011《山东省工贸企业有限空间作业安全规范》

GB8196-2018《机械设备防护罩要求》

TJ36-79《工业企业设计卫生标准》

GB50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》

GB50661《钢结构焊接规范》

(三）施工基本要求：

 1、施工方须按招标方指定的时间、地点为招标方检修维护指定的设备。

2、根据设备设施工作状况、脏污程度及设备所处的环境温度确定合理完善的施工方案。

3、检修维护前后双方需视频记录或拍照留存，作为项目开展的实际工作及项目验收依据之一。

4、施工方检修维护完毕后，需清理现场产生的垃圾并负责合规处置。

5、施工方应严格按照电力行业相关规范操作并遵守卡车公司相关规章制度，切记佩戴好个人防护措施，安全作业。

6、在维护过程中、后，由于施工方维护不当造成招标方设备、零部件损坏的、人员受伤等，由施工方承担由此造成的损失并负全部责任。

7、施工过程必须设施安全警示标识，施工人员必须经过安全技术交底，且技能素质必须符合规定要求，取得相关带电作业资质，持证上岗。

 8、在维修施工过程中，如发现问题及时汇报。

9、如因施工方产品质量问题或施工方违反安全规定、操作失误而发生的事故，一切责任由施工方承担。如因施工方安全措施不利造成事故的责任和因此发生的一切费用均由施工方承担；

（四）按照招标方的时间要求，完成以下维修工作内容：

1、炉体：63#角钢下料焊接成框架，框架上端焊接4个吊耳，框架五面铺焊3mm钢板，底部焊接两根120#槽钢。

2、内衬钢包：10mm钢板，内外焊接。

3、炉体内底部铺设保温砖，把钢包吊装在炉体内底部保温砖上。 炉体与钢包之间铺设纤维毯，四周用保温砖支撑固定，空隙间填充保温棉。

4、钢包内根据炉膛尺寸，用高温胶砌筑高铝砖，待高铝砖用高温胶凝固后，用磨具支撑住炉膛，然后用混合浇注料灌注钢包与高铝砖之间的空间，用振动棒震动震实，震出灰浆。

5、完工后，炉体上部焊上轨道，炉体喷漆，交货前进行烘炉。

6、施工方根据以上维修内容，提供维修方案。（方案含工期、质保期、应急服务响应时间、材料明细、数量、品牌、工程进度、施工人员的相关资质、及相关图纸、说明）

二、施工范围及要求

（一）、地点：中国重汽集团济南卡车制造公司工具工装部。

（二）、时间：自合同签定之日起根据招标方生产安排施工，工期10天。

（三）、质保期：投标方所提供承揽服务/技术涉及的全部供货范围内的配件、材料、资料、技术等，除合同特别约定外，均自终验收签字生效之日起，不低于12个月（如有更长时间质保期，可在投标文件中说明）。在质保期内，承包内容出现的任何质量问题，施工方在接到业主的通知后2小时内到达现场整改，并按要求期限整改完毕。（费用由责任方承担）

（四）技术资料范围

1、投标方须负责在预验收前，提供功能描述文件、图纸。【针对于非标产品，如有】

2、投标技术文件至少应对招标设备（或材料）的“技术偏离”进行有无说明，若有，应予以详细填写和说明。（附件5）

3、投标方须负责在终验收后、终验收后的第一笔货款支付日之前，提供包括操作维护手册，保养维修手册、操作和安全事项的使用说明书。【针对于非标产品，如有】

4、投标方须负责在终验收后、终验收后的第一笔货款支付日之前，提供包括设计总图、安装基础图、维修图等有关的资料；【针对于非标产品，如有】

5、本“技术资料范围”所列的技术资料、图等，承揽方应各提供2套，每份技术文件应装有目录清单；【针对于非标产品、如有】

（五）工程质量

1、施工方要通过质量管理活动不断提高全体员工的质量意识，制定完善的施工工艺、检验制度和考核制度，主动采取质量预防措施，及时发现质量问题并及时纠正。

2、工程质量必须符合国家(行业)相关规范和标准。

3、质量检验分为A，B，C三级。A，B级检验之前施工方均应经过自检。

4、对进场的材料、备件、半成品（构件）必须是国内知名厂家的产品。必须符合合同要求和国家有关标准，具有出厂合格证，注明厂名、产品型号、规格、出厂日期和检查编号等。材料管理应按以下规定执行：

a)材料型号规格应符合标书要求，如有偏离只能优于标书标准。

b)材料质量应符合国家或部颁标准。每批材料应有合格证或质保书。

c)材料进场前，施工方必须将材料的出厂合格证（注明厂名、产品型号、规格、出厂日期和检查编号等）和质量保证书交由业主方认可。进口材料必须有商品检验单复印件，未经商检不得使用。

d)材料进场后，施工方必须填写《进场材料检验表》（业主格式），经业主项目经理部检验合格后方可使用。

e)业主方可以对施工方使用的材料进行查验，发现与技术文件要求不一致的，施工方承担按照报价书上写明的单价的假一罚三的违约金，但是经业主方确认其性能无差异或更为优越者除外。

5、施工方使用代用材料或更换外购设备，必须经过业主同意，要以设计修改通知单为依据。

6、对施工中完成的阶段成果（隐蔽工程、分项工程、主要部位），由施工方提出申请，业主方组织检验和验收，签署阶段成果检验验收记录。

7、如果在施工或调试过程中发生质量事故，施工方应及时查明原因，制订解决方案，并以书面形式报告业主，并按商定的处理方案实施。

8、如果施工方不能满足质量要求而被业主责令停工超过两次，业主有权要求施工方停工并撤出施工现场。本合同终止，施工方承担违约责任。

（六）、工程进度

1、业主将随时检查和监督施工方施工进度执行情况，并协调各方，使外部环境条件能满足施工要求，并提供施工进度表。

2、如果因施工方自身的原因造成施工进度严重拖期，业主将责成施工方选择采取更换或增加施工人员、增加施工设备机具、调整改进施工工艺等措施。如果施工方不能满足进度要求又不执行业主意见，业主有权要求施工方停工并撤出施工现场。本合同终止，施工方承担违约责任。

 三、服务范围及要求

（一）技术指导和培训服务

1、投标方应按要求，免费积极协助和提供委托方和委托方所委托的工程设计单位有关人员所需要的、和项目有关的工程设计资料、技术咨询等；【针对于非标产品】

2、若投标方提供技术质量等，与投标方外购的技术质量等有较大或直接关联时，投标方应能得到其外购设备（或材料）制造厂商（或供应商）的技术支持，并免费为委托方提供技术服务（包括设计文件的审查和审定）；【针对于非标产品】

3、投标方负责制定对委托方人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划，负责指导委托方受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。【针对于非标产品】

（二）运输服务

投标方应负责将设备运到目的地，并必须做到标的物在任何运输过程中不受损坏和遗失；并按要求运至招标方指定地点 。

（三）售后服务【特别是非标产品】

1、在质保期之内，如发现投标方所提供的设备（或材料）存在问题，需要投标方配合解决时，承揽方须在接到通知后市内 2 、省内 8 、省外 24 小时内派有关人员到达现场，解决问题；

2、在质保期之后，如发现投标方所提供的设备（或材料）存在问题，需要投标方配合解决时，投标方须在接到通知后市内 2 、省内 8 、省外 24 小时内派有关人员到达现场，协助委托方解决问题；

3、所有的售后服务均由承揽方受理。如果发生问题并且收到报告，应当在2小时内予以答复；

4、投标方应为委托方提供最佳的服务。

（四）其它服务

1、若投标方所提供部分有需要进口的，承揽方一般应自行、自费办理；必要时，双方共同办理；

2、除招标文件、投标文件、答疑文件、技术协议、合同等约定之外，投标方应负责必要的或强制性的设备（或材料）的检验、试验、化验等直接费用；

3、本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等范围之外，投标方不可另行收取的费用。

四、预验收和终验收要求【特别是非标产品】

按照参考招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等形成并达成一致的技术协议书和合同规定验收。

验收一般分预验收和终验收两部分。预验收一般在承揽方进行，终验收在安装调试完成后的委托方现场进行。但是所有的项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。

1、终验收规程：

项目实施完毕情况下，一般连续运行30天，每天至少连续 6 小时，除用户方面因素外，必须达到以下要求：

a)在整个验收过程中没有维修、更换零部件或元件行为；

b)终验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；

c）终验收通过后买卖双方共同签署终验收报告。

2、一般标准与要求：

a.资料齐全性、完整性和有效性。

b.按要求内容进行维修更换，保证设备安全使用。

c.产品（或材料）应有完整的标牌，且清晰易见。

3、终验收条件

依据招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等形成并达成一致的技术协议书和合同规定的终验收条件、原设备的技术参数，说明书及国家或行业对设备表面涂漆最新专业技术标准和安全法规要求验收。

**第五章 商务文件规范**

1. 商务组成文件

投标人资格证明文件，证明投标人是合格的和有能力履行合同的文件；证明投标人提供的施工工程及/或服务的合格性和符合招标文件规定的文件；招标文件要求的其它文件；投标人认为其它需提供的文件。

1、商务文件基本内容

a)投标函 （格式见 附件1）

b)开标一览表 （格式见 附件2）

c)商务条款偏离表及技术需求偏离表（格式见 附件4、附件5）（如投标文件的商务或技术条款响应与招标文件有偏离，需在表中注明）

d)售后服务及相关承诺类

e)投标人认为需提供的其它文件和证书

f)营业执照、提供与资质文件相同类似业绩表（附件6-3/3 ）

2、证明投标人所提供的货物及/或服务的合格性和符合招标文件规定的文件，包括但不限于：对招标技术文件的逐项应答、产品彩页，对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准。

3、近三年财务报表或近三年财务资料，加盖公章。包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表，应提供中文版本的审计报告或财务报表。

**投标人提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其投标文件被拒绝。**

**投标人参与重汽卡车公司 招标项目时根据甲方要求提交资质原件待审。**

4、商务文件至少应对招标设备（或材料）“商务偏离”做出有无说明，若有，应予以详细填写和说明（附件4)。

5、投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏的地方，必须由法人代表或授权代表签字或盖章。

6、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

二、价格与支付

1、报价：报价包含未税价格、税率、及含税合计金额及提供具体的报价分解表

 2、付款结算方法：**半年期商业汇票 税率13%**

a)在合同约定维保期内全部实施完毕无质量问题，经检验、调试及至少30天试运行、最终验收合格后供方提交下列单据经需方审核无误后，委托方根据济南卡车制造公司财务管理流程，按照规定挂账后30天账期，账期满后提交资金计划后付给承揽方合同价格约 90%的价款。

A 金额为合同总价格100%的增值税发票（适应税率）（正本一份，复印件二份）。

B 该项目经相关机构最终验收、备案证书或资料文件的复印件一式五份。【特殊项目才需要】

b)剩余合同总金额的约10%作为质量保证金，待该合同标的质量保证期满，经项目招标单位出具证明和必要的手续，委托方在按照规定账期内内支付给承揽方该合同价格的约10%尾款（如有问题，应扣除相应部分款项）。

附件1

**投 标 函**

致：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

根据贵方为 项目招标承揽工程及服务的投标邀请，投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件正本一份及副本二份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的工程项目投标明细为*详见开标一览表*。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自开标日起 个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合用的附件。

5、我方愿意向招标人提供任何与本次招标有关的其他资料。

6、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

8、我方完全理解《中华人民共和国招标投标法》第四章第四十四条之规定，并郑重承诺按此规定，不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

9、我方完全理解招标人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解招标人无向未中标人解释未中标理由的义务。

10、在规定的开标时间后，我方如在投标有效期内撤回投标，将无条件同意贵方没收投标保证金。

11、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

12、如果我方中标，在与招标人签订合同前，将按招标文件相关要求，提供银行基本帐户开户许可证复印件。

13、其他说明：

14、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址 传真

电话 电子函件

投标人代表（签字）

投标人名称

公章

日期

附件2**： 开标一览表**

投标人名称： 单位：人民币（元）

报价为不含税价、税率及含税总价：

|  |
| --- |
| **材料部分** |
| **序号** | **材料名称** | **规格型号** | **品牌** | **单价（未税）** | **数量** | **合计（未税）** | **备注** |
| 1 | 炉体钢材 | Q235 |  |  | 1台 |  |  |
| 2 | 内衬钢包 | Q235 |  |  | 1套 |  |  |
| 3 | 高铝砖 | 8SL.427.090 |  |  | 1组 |  |  |
| 4 | 保温砖 | 8SL.427.013 |  |  | 1组 |  |  |
| 5 | 浇注料 | 高温耐火/混合料 |  |  | 1套 |  |  |
| 6 | 纤维毯 | / |  |  | 1公斤 |  |  |
| 7 | 保温棉 | / |  |  | 1公斤 |  |  |
| 8 | 高温胶 | CQGJ |  |  | 1公斤 |  |  |
| 序号 | 项目 | 简单说明 | 单价（天/人） | 数量（天） | 合计**（未税）** | 备注 |
| 1 | 炉体制作 |  |  |  |  |  |
| 2 | 钢包制作 |  |  |  |  |  |
| 3 | 耐火砖砌筑 |  |  |  |  |  |
| 4 | 灌注浇注料 |  |  |  |  |  |
| 5 | 填充保温毯 |  |  |  |  |  |
| 6 | 运输 |  |  |  |  |  |
| **不含税合计** |  |  |
| **税费** | **13%** |  |  |
| **总计大写（人民币）： 元** |  |  |

质保期： 月 工期：　　天

是否响应技术要求有无偏离无□有□　　是否响应商务要求有无偏离无□有□　投标人名称： 单位：人民币

法定代表人：（签字、盖章）

日期：年 月 日

**附件3**

**法定代表人授权书（原件）**

本授权委托书声明：我（姓名）系 （单位名称）的法定代表人，现授权 （单位名称） （代理人姓名）为我的合法代理人，以 （投标单位名称）的名义参加 （招标单位名称）的 （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（盖法人章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

日期： 年 月 日

**附件3-2**

**授 权 委 托 书**

中国重汽集团济南卡车股份有限公司：

 我单位现全权委托被授权人 ×× 作为我单位办理货款的固定联系人。被授权人相关信息和委托单位实际收款银行账户信息如下：

 被授权人姓名： 身份证号：

被授权人联系方式：

授权范围：办理货款、办理对账等。

授权有限期限：2023年1月20日至2023年12月31日

委托单位名称（全称）：

委托单位实际收款银行账号：

委托单位实际收款银行名称:

委托单位实际收款银行行号：

**我单位承诺：被授权人代表本单位行为，将承担授权范围内的全部经济责任和法律后果。我单位向贵单位提供的实际收款银行账户是合法持有的，银行账户信息核对无误。自我单位授权人向贵单位开立收据后两个工作日内且不晚于当月最后一个工作日签收贵单位的电票，逾期不签收视为我单位主动放弃当月款项。**

委托单位名称（盖单位公章） 委托单位财务专用章

法人代表： 委托单位财务负责人:

 签发时间：

附被授权人身份证正反面复印件：

 身份证正面复印件

身份证反面复印件

附件4：

**商务条款偏离表**

招标项目名称： 招标编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

注：1、对招标文件的主要商务要求（如交货期、付款方式、履约保证、质保期等）须逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。

1. 其他商务偏离也须在上表中逐条列明。
2. 如投标文件不符合上述要求，投标人将承担其投标被拒绝的风险。

附件5：

**技术需求偏离表（须点对点应答）**

招标项目名称： 招标编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

注：投标人须对照招标文件技术需求，逐条说明所提供设备和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被拒绝的风险。

附件6：

**其他资格文件**

附件6-1：企业资质等级证书（复印件）

附件6-2：投标人概况（包括投标人基本情况表、近三年的财务状况表、业绩表）

附件6-3：投标人概况

附件6-3/1

**投标人基本情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 主要业务 |  |
| 营业执照 | 1、法定代表人： | 2、注册资本（万元）： |
| 3、营业范围 |  |
| 企业资质 | 1、名称： | 2、等级： | 3、证书号： |
| 成立日期 |  | 固定资产净值（万元） |  |
| 投标人人员总数 |
| 类别 | 技术人员 | 管理 人员 | 技术 工人 | 其他人员 | 合计 | 备注 |
| 小计 | 高级 | 中级 | 初级 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 1、地址： | 2、邮编： | 3、传真： |
| 联系人 | 1、姓名： | 2、职务： | 3、联系电话： |
| 开户银行（基本户） | 1、名称： | 2、账号： |
| 投标人组织机构 |  |

投标人代表（签字）：

日期：

附件6-3/2

**近三年的财务状况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  |  |  |
| 1 | 注册资本 |  |  |  |
| 2 | 实收资本 |  |  |  |
| 3 | 全部资产总值 |  |  |  |
| 4 | 固定资产总值 |  |  |  |
| 5 | 流动资产 |  |  |  |
| 6 | 平均流动资产余额 |  |  |  |
| 7 | 速动资产 |  |  |  |
| 8 | 流动负债 |  |  |  |
| 9 | 年末所有者权益 |  |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |  |
| 11 | 净利润 |  |  |  |
| 12 | 现金净流量 |  |  |  |
| 13 | 流动比率%（流动资产/流动负债） |  |  |  |
| 14 | 速动比率%（速动资产/流动负债） |  |  |  |
| 15 | 资产负债率%（总负债/总资产） |  |  |  |
| 16 | 应收账款周转率%（收入总额/平均应收账款） |  |  |  |
| 17 | 存货周转率%（销售成本/平均存货） |  |  |  |
| 18 | 资产报酬率%（收入/资产） |  |  |  |
| 19 | 净资产收益率（净利润/平均净资产） |  |  |  |

注：投标人应同时提供近三年经审计的财务报表

（或近三年的财务资料）

投标人代表（签字）：

日期：

附件6-3/3 **业绩表**

近三年承揽同类或相似项目和服务业绩，包括已收到中标通知但尚未签订合同的项目（提供相关合同的复印件）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 签约日期 | 同类或相似项目合同价 | 业主 名称 | 地址/电话/传真 |
| 1 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

投标人代表（签字）：

日期：

附件6-3/4

**已获得相关的发明专利清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 　专利名称 | 　专利号 | 正式批准时间 | 　发明人 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |

投标单位（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：